附件3

海南省工资支付监管平台

硬件设备功能要求

版本：1.0

目录

[1 人脸考勤设备 1](#_Toc516240784)

[1.1 移动考勤设备 1](#_Toc516240785)

[1.2 固定考勤要求 1](#_Toc516240786)

[2 人脸采集设备 2](#_Toc516240787)

# 1，人脸考勤设备

## 移动考勤设备功能要求

1，支持4G网络

2，支持WIFI链接

3，支持刷脸考勤功能

4，支持活体检测识别功能

5，支持断网本地存储和联网续传

6，支持电池续航10小时以上

7，支持防尘、防水、防摔

8，要求前置摄像头500万以上、后置摄像头1300万以上

9，要求内存4G以上、存储64G以上

10，要求识别准确率99.9%以上

11，要求识别速度小于1秒

12，要求考勤数据本地存储30天以上

## 固定考勤设备功能要求

1，支持WIFI链接

2，支持以太网链接

3，支持刷脸考勤功能

4，支持活体检测识别功能

5，支持断网本地存储和联网续传

6，支持防尘、防水

7，支持闸机联动功能

8，要求内存2G以上、存储8G以上

9，要求识别准确率99.9%以上

10，要求识别速度小于1秒

11，要求考勤数据本地存储30天以上

**2，人脸采集设备**

1，支持WIFI链接

2，支持以太网链接

3，支持4G移动网络

4，要求身份证阅读器能够对二代身份证信息进行读取

5，要求现场采集人脸照片和身份证照片比对，确保提供的身份证与本人一致（本地对比或云平台对比均可）

6，要求采集照片标准为640 \*480、可见光RGB，图片格式为JPG、JPEG、PNG